РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Председник општине

Број:404-122/08/2

Датум: 13.12.2021.год.

М е р о ш и н а

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019), члана 22.став 5. Правилника о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења ивршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, број 404-524 од 26.08.2020.године и 404-30 од 13.01.2021.године позивамо вас да у поступку набавке радова на уклањању (рушењу) објекта Стара школа у Александрову, доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 21.12.2021.године до 12 часова. |
| **Начин достављања** | Непосредно на писарници Општинске управе општине Мерошина,  или путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, Мерошина  **НАПОМЕНА: Понуда се не може доставити електронском поштом.** |
| **Критеријум за избор најповољније понуде** | Најнижа понуђена цена  уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба). |
| **Особа за контакт** | Ивана Митић, e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com), факс 018 4892 035 |

**Понуђач доставља попуњен и потписан** **Образац понуде са техничком спецификацијом, у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за** набавку радова на уклањању (рушењу) објекта Стара школа у Александрову, **редни бр.8/2021 – НЕ ОТВАРАТИ“**

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Председник,

Саша Јовановић, с.р.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за набавку радова на уклањању (рушењу) објекта Стара школа у Александрову

|  |  |
| --- | --- |
| Општи подаци о понуђачу: | |
| Назив понуђача |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:  (Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора  (име и презиме) |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОПИС: Машинско рушење предвиђа се употребом багера точкаша као радне машине, дејством хоризонталне силе, руше се зидови објекта. Као радни орган може се користити пнеуматски или вибраторски чекић који се користи да својим дејством руши бетон, камен и цигле. Свако уклањање носивог елемента које би могло угрозити стабилност другог елемента захтева истовремено рушење оба. Разлабављени делови зидова и међуспратне конструкције морају се одмах рушити у континуитету до стабилне целине, у супротном може доћи до самоурушавања.

Објекат се налази на КП 547 КO Aлександрово.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Опис | Количина | Јединица мере | Цена по  јед. мере без пдв | Укупна цена без пдв |
| 1 | Скидање кровног покривача од црепа заједно са летвама. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупити, спустити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. У цену урачуната и потребна скела .  Обрачун по м2 косе пројекције изведене позиције по опису. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт и истовар. | m2 | 360 |  |  |
| 2 | Демонтажа дрвене кровне конструкције и рогова. Све елементе скинути на безбедан начин, прикупити, спустити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. У цену урачуната и потребна скела. У цену је урачуната и демонтажа дрвене надстрешнице заједно са стубовима и кровном конструкцијом. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције изведене позиције по опису. | m2 | 340 |  |  |
| 3 | Рушење спољашњих и унутрашњих преградних, омалтерисаних зидова од пуне опеке различите дебљине, зиданих у продужном малтеру заједно са хоризонталним АБ серклажима за укрућење , чишћење шута , утовар у камион и одвоз порушеног материјала на депонију. У цену урачуната и демонтажа свих инсталација. Обрачун по м3 порушеног зида по опису.  Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт и истовар.  НАПОМЕНА: Приликом рушења зидова објекта радове пажљиво изводити и предузети све потребне мере за безбедност радника и суседних објеката. | m2 | 398 |  |  |
| 4 | Рушење плоче на тлу, У цену урачунато рушење, прикупљање шута, транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на депонију.Обрачун по м2 хоризонталне пројекције плоче. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт и истовар | m2 | 286 |  |  |
| 5 | Разбијање бетонских темеља самаца  пикамером , утовар, одвоз и истовар на депонију | m3 | 60 |  |  |
| 6 | Разбијање бетонских тракастих темеља  пикамером , утовар, одвоз и истовар на депонију | m3 | 70 |  |  |
| 7 | Ручно сечење стабала од 10-30цм. Позиција обухвата сечење стабала изнад корена, кресање грана, резање стабле, утовар и одвоз на депонију | kom | 21 |  |  |
| 8 | Ручно сечење стабала од 30 до 50цм Позиција обухвата сечење стабала изнад корена, кресање грана, резање стабле, утовар и одвоз на депонију | kom | 27 |  |  |
| 9 | Машинско вађење пањева, утовар и одвоз на депонију | kom | 48 |  |  |
| 10 | Рашчишћавање терена око објекта од ситног растиња, шибља и жбуња , утовар и одвоз на депонију | m2 | 2400 |  |  |
| 11 | Машинско равњање и пеглање терена на месту где је био стари објекат и комплетног терена око објекта | m2 | 2400 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А | | | | |  |
| ИЗНОС ПДВ-А | | | | |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ | | | | |  |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_